Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem ambulansu typu B bez obsługi przeznaczonego do świadczenia usług medycznych na godziny, dni lub miesiące zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Ambulans winien spełniać standardy pojazdów bazowych zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego zgodnie z przepisami Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktualnie wymaganymi przepisami prawa odpowiadającymi Polskiej Normie PN-EN1789.
3. Wymagane niezbędne wyposażenie ambulansu:

* kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym i przejściem do przedziału medycznego;
* przedział kierowcy wyposażony w dwa miejsca siedzące;
* poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;
* wspomaganie kierownicy;
* sygnalizacja dźwiękowa;
* centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem;
* układ zapobiegający poślizgowi kół ASR;
* system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania ABS;
* elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP;
* kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego;
* oświetlenie przedziału medycznego, światło rozproszone tpu jarzeniowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego;
* dodatkowe oświetlenie miejsca pasażera w przedziale kierowcy;
* dwie, niezależne klimatyzacje (jedna na przedział medyczny, druga na przedział kierowcy);
* zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności 200Ah;
* lusterka zewnętrzne;
* przyłącze zewnętrzne umożliwiające pracę i ładowanie aparatury medycznej w ambulansie;
* dodatkowe, robocze oświetlenie wokół pojazdu;
* dodatkowe ogrzewanie postojowe przedziału medycznego (webasto);
* ogrzewanie postojowe przedziału medycznego 230 V (np.defa);
* w przedziale medycznym dwa miejsca siedzące;
* nosze wielozadaniowe przystosowane do reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości materaca, z regulacją wysokości zagłówka, potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej;
* hydrauliczna lub elektryczna podstawa noszy;
* miejsca mocowania wieszaków na defibrylator Lifepak, respirator, ssak medyczny.